9
/
10
Précédent Suivant
Imprimer

# Enoncé

Voici 3 indications en vol en France d'un altimètre baromètre calé QNH pour l'un et dans le désordre QFE et 1013.25 hPa pour les 2 autres. Quelle est l'altitude du terrain ?

3_4

# Résultat

# Correction

| 100 m
| 500 m
| 700 m
| 800 m.

# Retour

# Explications

Si 800 m est l'indication au calage QNH, 700 m ne peut-être l'indication au calage QFE, sauf à avoir un QNH largement au delà de la norme climatologique (maxi 1045 hPa) en France. Donc l'altimètre 2 est calé 1013.25 hPa et l'altimètre 1 au QFE. L'altitude du terrain est donc de 500 m (800m - 300m).