- contenu
- menu
- navigation
- pied de page

# Altitude, altitude, vous avez dit altitude ?

Mode :

- Cours

Menu :
Masquer le plan
Afficher le plan

Contenu :

## Utilisation de l'information altimétrique du GPS (2)

Attention, votre navigateur ne supporte pas le javascript ou celui-ci à été désactivé. Certaines fonctionnalitées dynamiques de ce module sont restreintes.

Correction
Recommencer

Lors d'une épreuve d'un championnat aéronautique, une limitation verticale de 1800 mètres calé QNH 1020 hPa vous est imposée comme plafond de vol. Quelle est l'altitude GPS qui correspond à cette limitation :

| 1800 mètres
| 1750 mètres
| Pour calculer cette correspondance en altitude GPS, il est nécessaire de disposer d'une information sur la température du jour.

L'altimètre baromètre utilise l'atmosphère standard pour calculer les distances verticales entre deux niveaux. L'altitude GPS correspond à une altitude dite vraie. Pour faire correspondre les 2 informations, il est nécessaire de disposer aussi de l'écart de température à la valeur standard. Par exemple en écart de +12°, il faut ajouter 5% en réel , et 1800 mètres standard deviennent 1890 mètres vrais. Je peux ainsi monter avec mon altimètre GPS jusqu'à 1890 mètres.

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | H H | |