3
/
5
Précédent Suivant
Imprimer

# Enoncé

En France, le niveau de référence utilisé pour déterminer l'altitude d'un lieu à l'aide de satellites est :

# Résultat

# Correction

| le niveau dit MSL
| environ 50 mètres en-dessous du niveau MSL
| environ 50 mètres au-dessus du niveau MSL
| le géoïde appelé WGS94.

# Retour

Le nom du géoide de référence altimétrique avec un satellite s'appelle WGS84, pour 1984, date de l'année de sa détermination à l'aide d'un satellite dit géodésique.