- contenu
- menu
- navigation
- pied de page

# Altitude, altitude, vous avez dit altitude ?

Mode :

- Cours

Menu :
Masquer le plan
Afficher le plan

Contenu :

## Pour vérifier que vous savez maintenant analyser les informations altimétriques

Attention, votre navigateur ne supporte pas le javascript ou celui-ci à été désactivé. Certaines fonctionnalitées dynamiques de ce module sont restreintes.

Correction
Recommencer

Dans votre cockpit, vous disposez de 2 informations altimétriques. Une provient d'un GPS et une autre provient d'un altimètre baromètre calé au QNH local. Bien que vous soyez au sol au seuil de piste, vous lisez une différence de 50 mètres. Vous en déduisez :

| que l'indication altimétrique fournie par le GPS n'est pas corrigée
| que votre altimètre baromètre est faux d'environ + 6hPa
| que votre altimètre baromètre est faux d'environ - 6 hPa.

Privilégiez la réponse 1. Il est probable que votre GPS ne prend pas en compte les écarts entre le géoide MSL et l'ellipsoïde WGS84.

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | H H | |