- contenu
- menu
- navigation
- pied de page

# Altitude, altitude, vous avez dit altitude ?

Mode :

- Cours

Menu :
Masquer le plan
Afficher le plan

Contenu :

## Pour finir, un contrôle d'une bonne maîtrise du vocabulaire

Attention, votre navigateur ne supporte pas le javascript ou celui-ci à été désactivé. Certaines fonctionnalitées dynamiques de ce module sont restreintes.

Correction
Recommencer

La navigation verticale fait appel à un vocabulaire précis.

En voici une liste de 16 mots: niveau de vol, L'altimètre, l'altitude, altitude GPS, calage altimétrique, pression atmosphérique, QFE, géoïde, l'atmosphère standard, baromètre, niveau de vol, WGS84, calage standard 1013.25 hPa, ellipsoïde de référence, altitude-pression, GUND, QNH.

Placez dans le texte ci-dessous les mots à leur juste place. Utiliser la fonction copier-coller pour placer le texte.

Dans les années 1920, la pression atmosphérique a été choisie comme le paramètre atmosphérique suceptible de convenir au repérage vertical d'un aéronef. Elle est mesurée à l'aide d'un baromètre. L'altimètre est un baromètre auquel on associe l'atmosphère standard. Il est possible d'effectuer un calage altimétrique qui permet de choisir une pression de référence pour un usage particulier. Au niveau de la piste, au calage QFE mon altimètre baromètre indique 0 , au calage QNH il indique l'altitude de l'aérodrome. On utilise le calage standard 1013.25 hPa pour assurer les espacement verticaux en route. Au calage 1013.25 hPa, mon altimètre indique une altitude-pression et il est alors facile de suivre un niveau de vol.

Le niveau moyen de la mer est représenté par un géoïde. A l'usage d'un GPS, on approche le géoïde terrestre par un ellipsoïde de référence appelé WGS84. L'information altimétrique qui sort d'un GPS est une altitude GPS. L'écart local entre une altitude et une altitude GPS s'appelle GUND.

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | H H | |