5
/
5
Précédent Suivant
Imprimer

# Enoncé

En vol au-dessus d'un terrain d'altitude 600 mètres, voici 3 indications altimétriques aux 3 différents calages QNH, QFE et 1013 hPa dans le désordre.

Choisir l'altimètre qui est calé au QNH en cliquant sur la bonne figure.

# Résultat

# Correction

# Retour

# Explications

L'altitude du terrain est de 600 mètres, l'indication au calage QFE est la plus faible soit l'indication 1. Comme par définition, la différence d'indication entre un altimètre calé QNH et un altimètre calé QFE est égale à l'altitude du terrain, 2 correspond au calage QNH (500 m +600 m = 1100 m).