- contenu
- menu
- navigation
- pied de page

# Altitude, altitude, vous avez dit altitude ?

Mode :

- Cours

Menu :
Masquer le plan
Afficher le plan

Contenu :

Attention, votre navigateur ne supporte pas le javascript ou celui-ci à été désactivé. Certaines fonctionnalitées dynamiques de ce module sont restreintes.

Correction
Recommencer

Deux aéronefs évoluent en contact visuel à la même hauteur dans un secteur de perte d'altitude avant l'atterrissage sur un aérodrome. L'aéronef A est calé au QFE de cet aérodrome, son altimètre indique 650m et l'aéronef B au QNH de cet aérodrome, son altimètre indique 850m. En supposant que les altimètres de A et B sont parfaits, quelle est l'altitude de l'aérodrome:

| Impossible à déterminer si il n'y a personne au sol pour la transmettre
| 650 mètres
| 850 mètres
| 200 mètres.

Par définition du QNH établi à partir du QFE , 200 mètres entre les deux informations correspond à l'altitude du terrain.

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | H H | |