- contenu
- menu
- navigation
- pied de page

# Altitude, altitude, vous avez dit altitude ?

Mode :

- Cours

Menu :
Masquer le plan
Afficher le plan

Contenu :

## Au-dessus ou au dessous ?

Attention, votre navigateur ne supporte pas le javascript ou celui-ci à été désactivé. Certaines fonctionnalitées dynamiques de ce module sont restreintes.

Correction
Recommencer

L'aérodrome du Puy Loudes est à une altitude de référence de 2731 feet. Vous lisez sur la carte d'atterrissage à vue que le GUND local est de 171 feet. Cela signifie ?

| Que l'écart local entre le QFE et le QNH est de 171 ft
| Que l'ellipsoïde WGS84 est 171 feet au-dessus du niveau de la mer défini localement
| Que l'ellipsoïde WGS84 est 171 feet au-dessous du niveau de la mer défini localement

Attention, en France et en Europe en général, l'ellipsoïde est en-dessous du niveau de la mer défini localement.

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | H H | |