6
/
10
Précédent Suivant
Imprimer

# Enoncé

Voici un extrait de carte aéronautique au 500 000ième incluant différentes informations de niveau. 3 d'entre elles ont été entourées et numérotées 1, 2 et 3. Retrouver le bon terme qui les désigne ?

Ext_1

# Résultat

# Correction

| 1 est une hauteur, 2 est une altitude et 3 une altitude pression
| 2 est une hauteur, 1 est une altitude et 3 une altitude pression
| 3 est une hauteur, 2 est une altitude et 1 une altitude pression
| 3 est une hauteur, 1 est une altitude et 2 une altitude pression
| 2 est une hauteur, 3 est une altitude et 1 une altitude pression
| 1 est une hauteur, 3 est une altitude et 2 une altitude pression

# Retour

# Explications

Pour respecter le plancher (1) de ce couloir grande vitesse militaire, il conviendrait de caler son altimètre au QFE local!

Pour respecter ce plafond de volume d'information de vol (2), il conviendrait de caler son altimètre 1013.25 hPa!

Pour respecter ce plafond de volume d'information de vol (3), il conviendrait de caler son altimètre au QNH local, en tenant compte des écarts avec une altitude si l'on s'éloigne beaucoup de l'atmosphère standard.

4500 ft QNH par temps très chaud, cela peut faire 5000 ft en altitude!

Bref, on ne peut pas dire que ces différentes informations soient simples à utiliser et donc leur usage est source d'erreurs.