- contenu
- menu
- navigation
- pied de page

# Altitude, altitude, vous avez dit altitude ?

Mode :

- Cours

Menu :
Masquer le plan
Afficher le plan

Contenu :

Attention, votre navigateur ne supporte pas le javascript ou celui-ci à été désactivé. Certaines fonctionnalitées dynamiques de ce module sont restreintes.

Correction
Recommencer

Dans un planeur biplace en tandem qui dispose de 2 altimètres supposés parfaits, sur la piste, le pilote de la place avant cale son altimètre au QFE et celui de la place arrière au QNH. Quelles sont les indications de ces altimètres.

| 0 en place arrière et l'altitude du terrain en place avant
| 0 en place avant et l'altitude du terrain en place arrière
| le même indication, puisqu'ils sont au même niveau, celui de la piste, mais cette indication va devenir différente en vol
| une altitude en place avant, une altitude-pression en place arrière

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | H H | |