7
/
10
Précédent Suivant
Imprimer

# Enoncé

La zone R34A est active. Vous ne disposez pas d'un transpondeur. La température du jour (+30°C) donne environ 6% d'écart en valeur d'altitude par rapport à l'atmosphère standard. Calé au QNH régional ( 1013 hPa ce jour là) quelle indication altimétrique maximale vous ne devez pas dépasser pour respecter toutes le contraintes réglementaires du jour sur le trajet COMDOM-GAILLAC dessiné en pointillés noirs?

Un exemple de trajet...

# Résultat

# Correction

| 4000 ft
| 3200 ft
| 3000 ft
| 2800 ft

# Retour

# Explications

La contrainte la plus basse en niveau sur le trajet est celle imposée par la zone R34A dans laquelle se trouve l'aérodrome de départ (Condom). Son plancher est à 3000 ft. Mais si vous regardez attentivement la légende d'une carte aéro au 500 000 ième (cf ci-dessous), les indications de niveau qui ne sont pas précédées par FL (altitude-pression) ou ASFC (hauteur), sont des altitudes (AMSL). Compte tenu des conditions thermiques du jour, mon altimètre me positionne environ 6% plus bas que je ne suis réellement. Autrement dit, si mon altimètre indique 3000 ft, je suis en réalité à environ 3200 ft d'altitude, donc dans la zone R34A.

Mieux vaut donc prendre un peu de marge ce jour là en volant au plus à 2800 ft.

Carte_500000